설계공모 지침서

[사업명 : 서울도봉초 그린스마트 미래학교 개축사업]

2023. 09.

서울특별시북부교육지원청

학교시설지원과

Ⅰ. 일반지침

1.1 설계공모명 : 서울도봉초 그린스마트 미래학교 개축사업 설계용역

1.2 사업개요

가. 대지위치 : 서울시 도봉구 도봉동 429-1

나. 대지면적 : 12,025㎡

다. 기존 연면적 : 10,234.75㎡[용적률산정용 연면적: 10,234.75㎡]

※ 건축물대장 + 급식실 및 체육관 합산 연면적과 용적률산정용 연면적

※ 철거공사

구 분	범 위	층수	면 적(㎡)	비 고
철거	교사1동	0/4	4,797
	교사2동	0/4	1,818
	교사3동	0/4	1,260
	다목적실	0/1	296
	창고1동	0/1	33.06
	창고5동	0/1	36.03
	창고6동	0/1	19.98
	소계		8,260.07

라. 금회 건축규모

- 용  도 : 교육연구시설[교사동]

- 연면적 : 8,990.00㎡(허용범위 ±5%이내)

※ 급식실 및 체육관(존치)은 금회 사업범위가 아님

- 지역지구 : 자연녹지지역

- 건폐율/용적률 : 20% 이하/100% 이하

- 층수 : 5층 이하

* 도시계획시설 결정 사항

구 분	건폐율	용적률	높이(층수)
도시계획시설 결정범위	20% 이하	100% 이하	5층 이하
기존 시설물 건축현황	28.17%	85.11%	4층

- 주차대수 : 46대 이상

- 총 예정공사비 : 금20,752,740,000원

※ 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 공사비, 제경비, 부가가치세 포함

※ 총 예정사업비는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

- 설계예정금액 : 금879,451,000원(건축, 기계설비, 부대토목, 전기, 통신 등 포함)

※ 국토교통부 건축설계공모지침 제5조에 의거함

※ 건축,기계,토목,조경,전기,통신,소방 등 모든 설계 및 제경비, 부가세 포함

· 총 예정사업비 및 설계용역비는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

· 다른 법령에 의하여 별도 계약이 필요한 경우, 반드시 공동도급으로 계약하여야 함(예시: 전기, 소방 등)

· 국토교통부 건축설계공모지침에 의거 설계공모 심사결과 당선작으로 선정된 자를 계약상대자로 결정하며 설계예정금액을 계약금액으로 함

· 제로에너지 인증, 에너지절약계획서 검토 포함

· 제로에너지건축물, 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경 인증 수수료는 발주청 부담

마. 설계기간: 착수일로부터 360일

※ 각종 심의 및 컨설팅, 허가 및 신고 협의, 일상감사, 기술자문위원회(계획 및 기술심의) 등의 기간 포함

바. 설계범위

- 서울도봉초등학교 그린스마트 미래학교 개축에 따른 건축, 토목, 조경, 기계설비, 소방(기계, 전기), 전기, 통신공사 설계용역

- 에너지 절약계획서 검토 등 관련 인증 업무

- 건축물 에너지효율등급인증(1++등급) 및 제로에너지건축물인증(4등급 이상), 에너지절약계획서, 장애물 없는 생활환경(BF)인증 업무 포함

- 건물에너지관리시스템(BEMS) 계획, 스마트 환경 구축 설계 포함

- 설계 단계별 설계안전보건대장 작성 업무

- 사업추진에 필요한 각종 유관기관의 인허가, 승인, 협의 등에 필요한 제반사항에 대하여 발주청과 협의한 후 가능한 용역기한 내에 건축승인 등 모든 행정절차 포함

※ 사업범위에서 제외된 급식실 및 체육관은 추후 별도의 사업으로 리모델링이 진행될 수 있음

1.3 공모방식 : 일반설계공모

1.4 사용언어 및 단위 : 한국어 및 미터법

1.5 참가자격

가. 「건축사법」에 의한 건축사자격을 소지하고, 같은 법에 의하여 건축사사무소 등록을 마친 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 업체

나. 응모신청 등록일로부터 작품접수기간 내 부도 또는 도산 상태에 있거나, 해당 관청으로부터 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음

다. 공동응모 시 응모자 모두 “가”항, “나”항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 참여비율이 가장 높은 건축사를 대표자로 선정하여야 함.

라. 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사면허(자격) 취득업체는 상기 “가”항, “나”항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여가능(주계약자는 국내건축사로 함)

1.6 설계공모 일정

구 분	일 정	세부사항
설계공모 공고	2023. 9. 12.(화)	· 설계공모 공고 : 조달청 나라장터 및 서울시교육청 설계공모 홈페이지(www.edu-design.org) [이하 에듀디자인]
참가등록	2023. 9. 18.(월)~ 2023. 9. 19.(화)	· 에듀디자인 > 참가등록하기 · 등록시간 : 09:00~18:00까지
현장설명회	2023. 9. 20.(수)	· 장소: 서울도봉초등학교 내 지정장소에서 안내(도봉로173길 96) · 시간: 10:00~
질의접수	2023. 9. 21.(목) ~ 2023. 9. 22.(금)	· 참가신청자에 한하여 에듀디자인 참가안내 > 질의게시판 문의
질의응답	2023. 9. 26.(화)	· 에듀디자인 참가정보 > 질의 안내 게시
작품접수	2023. 11. 7.(화)	· 접수장소 - 서울특별시북부교육지원청 학교시설지원과 · 접수시간 : 10:00∼17:00까지 - 에듀디자인 등록확인서(설계공모안 제출서) 출력 후 필히 지참(에듀디자인 > MYPAGE > 등록확인서 출력 > 마우스 우클릭 후 출력)
기술검토공고	2023. 11. 20.(월)	· 에듀디자인(www.edu-design.org)를 통해 기술검토 결과 공고 · 법규 및 지침 위반사항 검토 · 문의기한 : 2023. 11. 16.(목) 17:00까지 ※ 에듀디자인 공지사항에 일정 및 담당자 게시
작품심사	2023. 11. 24.(금)	· 공고문 참조
심사결과 발표	2023. 11. 28.(화)	· 에듀디자인 수상작란 게재 · 당선작 및 입상작에 한하여 개별 통보

※ 상기 일정은 우리청 사정에 따라 변경될 수 있음.

1.7 참가등록

가. 설계공모 참가등록 서류 접수

- 접수방법 : 에듀디자인 > 참가등록하기

- 참가등록 확인 : 참가등록확인서 출력 기간 중 참가등록확인서(설계공모안 제출서) 출력

※ 출력 안 될 경우, 참가등록이 안된 것이므로 해당 교육지원청 담당자(☏ 02-3499-6955)에게 문의

나. 설계공모 참가자 업로드 서류

구분	구 비 서 류	부수	비고
(1)	건축사면허증 사본	1부
(2)	건축사사무소등록증 사본	1부
(3)	사업자등록증 사본	1부

- 외국건축사 자격증의 경우 한글번역본으로 제출

- 공동참가의 경우 참가자 각각 상기 서류 1부씩 제출한다.

1.8 현장설명회

가. 장    소 : 서울시 도봉구 도봉로173길 96(도봉동 149-1) 도봉초등학교 내

나. 시    간 : 2023. 9. 20.(수) 10:00 ~

다. 참석대상 : 응모업체 대표자 또는 위임받은 자

※ 현장설명회에 참석 의무는 없으나, 아래의 내용을 제대로 숙지하지 못한 책임은 응모자에게 있음

라. 설명내용 : 현장 대지조건 및 주요과업내용, 설계기본방향 및 주안점 등 설명

※ 현장설명회 장소에서 질의는 허용되지 않으며, 공식적인 질의회신서 외에 어떠한 답변도 효력을 갖지 않음[현장설명 의무사항 아님]

1.9 질의 응답

가. 질의 접수 : 2023. 9. 21.(목) ~ 2023. 9. 22.(금)

나. 접수 방법 : 에듀디자인(http://www.edu-design.org) > 질의게시판 질의

다. 질의 응답 : 2023. 9. 26.(금)

라. 응답 방법 : 에듀디자인 >참가안내>질의 안내 게시 (http://www.edu-design.org)

마. 유의 사항

- 질의는 한글을 사용하며 명확히 작성하여야 함.

- 설계공모 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 가짐.

- 설계공모 기간 중 발생하는 추가 제공 자료나 정보는 에듀디자인(www.edu-design.org)을 참고해야 하며, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있음.

- 질의서 발송 후 수신 여부를 확인하여야 함. 단, 접수일 10:00~17:00이내 도착분에 한함.

- 메일 전송오류 등으로 내용을 확인 할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의사항의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음.

- 질의는 설계응모 참가자별로 1회로 한정함(단, 질의개수는 제한 없음)

1.10 작품접수

- 접수방법 : 방문접수

- 접수장소 : 서울특별시북부교육지원청 4층 학교시설지원과

(주소: 서울특별시 노해로 313)

- 접수일자 : 2023. 11. 7.(화), 10:00~17:00

- 제출자료는 설계공모지침서 2.5 참고

- 에듀디자인(http://www.edu-design.org)에서 등록확인서 출력 후 필히 지참

1.11 심사 전 기술 검토

가. 발주기관에서는 응모작의 법규 및 동 공모 지침 위반사항을 검토하고 그 결과(기술검토서)를 작성·기록하여 심사위원회에 제출함

- 법규위반 : 국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인 편의 증진법 및 기타 관계법규의 주요 위반사항

- 지침 위반: 계획면적 및 추정공사비 초과, 제출도서 누락, 그 외에 지침서 위반사항

1.12 심사위원 명단 (가나다순)

연번	성명	소속	비고
1	김희진	홍익대학교	-
2	윤근주	일구구공도시건축 건축사사무소(주)	-
3	조경찬	터미널7아키텍츠 건축사사무소(주)	-
4	조현정	㈜지문도시건축	-
5	허서구	허서구 건축사사무소	-
예비	임성근	인천광역시교육청 미래학교공간혁신추진단	-

* 예비심사위원은 심사위원의 사정으로 참여 곤란할 경우, 심사위원으로 참여하며 심사위원의 특별한 사정이 없는 경우라도 예비심사위원 당사자가 희망 시 심사 전 과정을 참관할 수 있음

1.13 심사방법

가. 심사위원회에서 정한 방법에 따라 공정하고 합리적으로 심사하여 당선작(입상작)을 선정

나. 심사위원회는 위원 중 과반수가 참석 시 진행 할 수 있음

다. 위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있음

라. 위원장은 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사 방법을 결정하여 진행 할 수 있으나 특별한 사정이 있지 아니한 경우 서울특별시교육청 건축설계공모운영지침에서 정하는 바에 따라 토론에 따른 투표제를 우선 적용하며 [서식 4] 평가기준에 따른 심사결과 보고서를 심사위원별로 각각 작성하여 제출함

마. 심사위원회는 발주기관으로부터 심사 전 기술 검토사항을 보고 받은 후 협의하여 다음에 해당하는 작품에 대한 실격 및 불이익 처분 여부를 결정하여야 하며 실격 판정 시는 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아 평가대상에서 제외함

- 심사에 불공정한 영향을 미치는 행위를 한 경우

- 설계 공모 안이 이미 발표된 다른 작품을 모방한 경우

- 부지경계를 임의 조작하여 대지면적을 초과하여 설계한 경우

- 제출도서에 해당업체를 인지할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

- 공동참가의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

- 심사과정에 관여하거나 심사와 관련하여 불필요한 이의를 제기하는 경우

- 건축법 등 관련 법령을 과도하게 위반 한 경우

바. 작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 비공개로 하되 심사내용은 녹화함

사. 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

아. 심사결과, 설계응모작 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있음

자. 발주기관은 제출된 공모 안이 없거나 1개뿐인 경우(심사결과 실격 처리되어 1개 작품만 남는 경우도 포함) 재공모를 하거나 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음

차. 심사위원이 서울특별시교육청 설계공모 당선작 및 기타 입상작으로 선정되었던 작품과 동일한 작품으로 응모했다고 판단할 경우 당선이 된 이후라도 당선을 취소할 수 있으며 응모자는 당선 취소된 날로부터 6개월 간 서울특별시교육청에서 실시하는 모든 설계공모 참여를 제한함

카. 심사위원은 심사 과정 중 외부와 연락을 주고받을 수 있는 핸드폰 및 전자기기의 사용을 금함

1.14 당선작 및 입상작 선정

가. 심사결과 발표 : 2023. 11. 28.(화)

나. 당선작 및 입상작 구분

- 1등(당선작) : 설계권 부여

- 입상작 : 보상비 지급

4인의 경우 : 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3, 가작 10분의 2, 장려 10분의 1

3인의 경우 : 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3, 가작 10분의 2

2인의 경우 : 최우수 10분의 4, 우수 10분의 3,

1인의 경우 : 최우수 3분의 1

※ 보상비 : 금87,945,100원

※ 보상비 지급은 2023년 12월 초순 예정(입상자 별도 통보)

※ 상기 일정은 우리청 사정에 따라 변경될 수 있음

1.15 제공자료

본 설계공모에 참가 신청한 자는 다음의 도서를 제공받을 수 있다.

가. 설계용역표준과업지시서

나. 학교시설 계획·설계지침 및 시설기준 개발 학술연구[간행물 서울교육 2013-38]

다. 사전기획용역보고서

라. 그린스마트 미래학교 뉴딜 분야별 가이드

마. 도봉초등학교 체육관 현황도면

바. 도봉동 429-1 경계복원측량 성과도

사. 지질조사보고서(대상지 인근 시추주상도)

아. 그린스마트 미래학교 설계지침 개발 연구보고서

자. 그린스마트 미래학교 설계용역 과업내용서

차. 학교옥외공간 조성 및 유지관리 설명서

※ 추후 변경내용이 있을 경우 에듀디자인 > 공지사항에 게시하고 참가 등록한 모든 참가자에게 통지한다.

1.16 설계계약

가. 당선작에 대한 설계용역은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 계약기준에 따름.

나. 설계공모 당선자는 관련법에 따른 전기, 정보통신, 소방(기계소방, 전기소방) 분야 설계면허가 없는 경우에는 전기·정보통신·소방분야 설계자격자와 공동도급 분담이행방식으로 계약을 체결하며, 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야 함

다. 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함

라. 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 및 실시설계를 수행하지 못할 경우 2등, 3등에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음

※ 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급함

마. 설계계약은 별도의 과업지시서 또는 지침에 의함.

바. 총사업비의 고려, 사업 여건 변화 등의 불가피한 사유 발생 시 발주자는 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 발주자의 정당한 요구를 수용하여야 한다.

사. 당선작 설계자는 서울특별시교육청 기술자문위원회와 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 상호 협의하여 결정함.

아. 당선자는 건축서비스산업진흥법 제22조(설계의도 구현)에 의거 시공단계까지 설계자가 참여해야 함.

1.17 저작권 및 출판전시

가. 공모안 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권 법령에 따름.

나. 제출물의 소유권은 발주기관에 있음

다. 발주기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용한 경우에도 별도 보상이나 협의가 없이도 가능함

라. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증해야 함

마. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있음

1.18 작품반환

가. 입상작은 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 당선작 이외의 작품은 발주기관의 판단에 따라 필요시 반환할 수 있음

나. 응모작은 심사결과 발표일(또는 작품전시 종료 후)로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담하여야 함

다. 위 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 이의를 제기할 수 없음

1.19 익명성

가. 응모 제출된 도서는 익명으로 관리함

나. 응모 제출된 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가함

Ⅱ. 설계지침

2.1 계획의 개요

가. 설계공모 배경 및 목적

- 「서울도봉초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계용역」은 한국판 뉴딜정책의 일환으로 교육분야의 ‘그린스마트 미래학교’사업 추진에 따라 40년이상 경과된 노후 학교 건물에 대해 개축을 통한 교육여건을 개선하여 학생들의 삶의 질을 향상시키고, 다양한 교육과정에 공간적으로 변화·대응하여 미래학교를 조성하고자 함

- 노후화가 심각한 교사동(50년 이상 경과 및 안전등급 C등급)으로 인한 학생들의 안전을 위함

- 물리적 공간이 학생의 창의력을 증진시키고, 지역 환경에 예술적인 가치를 부여할 수 있는 수준 높은 설계 안을 선정하는 것을 목적으로 함

나. 대상 부지 및 주변 현황

※ 건축한계선 안에서 자유롭게 배치 가능

1) 총 부지면적: 12,025㎡ (대지위치: 도봉구 도봉로173길 96)

※ 참고사항(기존 건축물 현황)

구분	건물명	구조	안전등급	건축년도	연면적(㎡)	층수	비고
1	교사1동	RC조	C	1964	4,797	0/4	철거
2	교사2동	RC조	B	1969	1,818	0/4	철거
3	교사3동	RC조	C	1966	1,260	0/4	철거
4	다목적실	조적조	B	1997	296	0/1	철거
5	창고1동	조적조	-	-	33.06	0/1	철거
6	창고5동	조적조	-	-	36.03	0/1	철거
7	창고6동	조적조	-	-	19.98	0/1	철거
8	급식실 및 체육관	RC조	A	2011	1,974.68	0/2	존치
소계	-	-	-	-	10,234.75	-	-

2) 존치동인 급식실 및 체육관은 건축물대장에 등록되어 있지 않음으로 아래 사항을 참고할 것

①건축면적: 965.85㎡ ②연면적: 1,974.68㎡ ③층수: 지상2층

2.2 설계 기본 방향 및 주안점

가. 설계 기본 방향

- 변화하는 미래 교육에 대비할 수 있는 교육 공간창출과 사용자 중심의 행복한 서울교육을 실현할 수 있는 학교시설로 계획함

- ‘그린스마트 미래학교 조성’을 위한 4대 혁신(공간혁신, 스마트교실 혁신, 그린학교 혁신, 학교공동체 혁신)을 반영하여 계획함

사업 대상지는 도심지에 위치한 타학교와는 다르게 풍부한 자연환경 속에 위치해 있으므로, 이를 적극적으로 활용하여 계획

- 당선자는 학생, 교사 등 사용자 설계 참여가 가능하도록 추진하며, 다양한 요구를 합리적으로 조정, 중재하여 설계를 진행함

공모의 목적, 응모요령을 준수하고 개요 등을 참고하여 계획

- 교육시설임을 감안하여 이용자의 편리성 및 안전에 가장 우선을 두어야 하며, “교육시설계획·설계방침”에 적합하게 계획함

기존 대지 및 경계를 준수하고 토지이용 효율의 극대화와 다양한 오픈스페이스를 계획

사업 대상지는 넓은 부지 및 경사도가 있고, 독특한 대지조건(건축 가능범위)이 있어 이를 고려하여 외부 공사계획을 수립하고 대지조건을 최대한 살릴 수 있게 계획 및 설계하여야 함

- 사용자재는 기능성, 내구성, 내화성, 내수성, 시공성, 미관 등이 우수하고 경제적인 친환경자재를 사용햐여야 하며, 외부 형태는 화려한 장식과 불필요한 구조물, 전면유리로 된 커튼월 구조 등(고비용)을 지양하여야 하며, 시설물 완공 후 유지관리 비용이 과다하게 부담되지 않도록 설계하여야 함

설계지침서 요구사항과 입지현황을 검토하여 경제적인 공간 확보 및 배치, 평면을 내실 있게 계획하여 총공사비는 예정공사비의 허용범위 이내로 계획

건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방시설 설치 유지 및 안전 관리에 관한 법률 등 관련 규정에 위배되지 않도록 계획

서비스 용도(조리실 및 식당 진입, 택배 및 비상차량 등)를 위한 학교 내 진입시 사용자 보행동선과 간섭되지 않고 안전을 고려한 진입로 및 회차 공간 확보

실시설계 과정에서 당초 의도한 바와 다르게 디자인이 진행되지 않도록, 설계공모 시 신재생에너지 시스템 계획이 현실성 있게 제안

1). 그린환경 분야

도봉초 구성원들이 도봉초 주변의 자연환경을 일상적으로 보고 즐기고 느낄 수 있게 건물을 배치할 것

자연이 주는 혜택을 최대한 활용하며 자연을 보존할 수 있는 제로에너지 및 생태를 통한 탄소중립 실현과 쾌적한 실내환경으로 친환경적 요소가 특화되는 교육환경을 조성할 것

제로 에너지건축물 인증(ZEB 4등급)을 취득하고, 신재생공급 의무비율 40% 이상, 에너지자립률 40% 이상, 2가지 이상의 신재생에너지 설비, BEMS 설치를 계획할 것

고효율 설비·자재를 이용한 에너지 절감 및 태양광 발전 등을 활용한 제로에너지 학교 조성으로 탄소중립을 실현할 것

계절 및 외기 온도의 변화에 대한 건물의 영향을 최소화하여 적은 에너지 소모로 쾌적한 실내 환경을 유지하도록 설계할 것

생태공원, 휴식공원, 운동장, 놀이터, 텃밭 등 외부공간은 도봉초가 가지고 있는 자연조건을 활용하여 체험하고 공감하는 생태교육 공간으로 설계할 것

에너지 생산량, 탄소 저감량을 확인할 수 있는 장치를 공용공간에 설치하여 환경교육과 연계할 수 있도록 구축할 것

BEMS 및 에너지 자립률 40% 이상 달성은 법적 의무사항으로 예산 범위 내에서 설치 가능한 방안을 제안할 것

외부공간 및 유지관리 관련 구상은“서울시교육청 학교옥외공간 조성 및 유지관리 설명서”(2022. 8.)를 바탕으로 관리 가능한 수준으로 구체화할 것

2). 스마트 분야

스마트뉴딜 특화형 학교로의 전환에 앞서, 현재 일반 그린스마트 미래학교로써 갖춰야 할 최소한의 스마트 환경 구축단계 기본적인 스마트 요소(유·무선인프라, 단말기 등)로 구성되어 제약 없이 기술 활용이 가능한 정보화 인프라를 구축할 것

교수학습 활용을 위하여 개별 학생에게 교수학습 프로그램이 탑재된 디지털 기기 (태블릿, 노트북 등) 활용이 용이하게 교내 환경 구축할 것

전 교실에 원격수업 인프라가 구축되어 모든 과목의 실시간 쌍방향 원격 수업이 가능한 환경으로 설계할 것

학교의 다양한 에듀테크 기자재를 통합적으로 관리하는 공간인 테크센터는 에듀테크 기자재의 대여, 반납, 보관, 유지보수 등의 작업을 총괄하고 지원에 용이하도록 계획할 것

BEMS를 활용하여 에너지 사용량 데이터를 활용한 스마트 교육 및 생태전환 에너지교육 기반 마련, 학교시설의 스마교실 구축으로 학생의 생활거주환경 개선, 학교시설 에너지사용 및 유지관리를 위한 통합관리시스템을 구축할 것

메이커스페이스 외 전문교육실도 스마트기반 교육이 실현되는 공간으로 제안할 것

3). 공간개선 분야

설계과정에 사용자가 참여할 수 있도록 하여, 실시설계에 도봉초만의 특화요소(생태환경)를 반영할 수 있도록 하고, 이후 설계의도가 구현되도록 시공단계까지 설계자가 참여할 것

주어진 면적 기준 안에서 설계자가 창의적인 제안(가변형 공간 조성, 승강기 이용을 고려한 층별 적정 학년 배치, 3/4층을 연계한 특수공간 등)을 할 것

도서실

도서실이 중심이 되는 도봉초등학교로 계획하여 설계할 것

학생을 맞이하는 공간으로 계획하고 내·외부 동선 및 공간을 연계하여 설계할 것

기존의 책을 빌리고 읽는 장소가 아닌, 학습, 독서, 소통, 모임, 공연 등 다양한 교수학습방법이 수행될 수 있는 장소로 설계할 것

공용공간

학년별, 과목별(과학 클러스터, 예술 클러스터 등) 학습클러스터형으로 계획하여 학생, 학습 특성에 어울리는 다양한 공용공간을 제안할 것

획일화된 공용공간 설계를 지양하고 크기와 성격이 다양한 공용공간을 제시할 것

다양한 공용공간은 학생교실, 특별교실, 지원행정공간 등과 연계가 가능하도록 설계할 것

외부공간

다양한 외부공간을 제시할 것(ex. 생태공원, 바닥놀이터, 휴식공원, 독서쉼터 등)

- 통학버스 및 차량 대기공간, 유치원 드랍오프존, 서비스차량 진출입(급식, 재활용 등)은 보차분리하여 계획할 것

4). 복합화 분야

서울도봉초는 마을 공동체 지원을 위해 도서실, 시청각실, 체육관, 외부공간 등을 단계적으로 개방할 예정

학교 일과 중에는 학생이 이용하고, 일과시간 이외는 학생을 포함한 지역주민이 이용하도록 계획할 것

도서실은 지역주민자치활동이 가능하도록 오픈형 회의공간 및 커뮤니티 공간을 설계할 것

시청각실은 지역주민들을 위한 복합문화공간으로 활용할 예정이며 가능하면 외부에서 직접 출입할 수 있도록 계획할 것

체육관은 향후 지역주민을 위한 생활체육공간으로 개방된다는 점을 고려할 것

지역주민과의 소통창구로서의 상징적인 공간을 외부동선과 관련하여 제시할 수 있도록 하여, 향후 학교에서 지역 내 교육자원을 활용한 교육프로그램(지역주민 및 학부모 대상 교육/취미 연계 프로그램)을 개발/운영할 수 있는 토대를 고려해 볼 것

5). 안전 분야

보차분리된 동선을 계획하여 안전한 등하원 교내 보행환경을 계획할 것

교내에는 비상 시 차량이 들어올 수 있도록 계획하며 서비스 차량 동선과 학생 동선을 분리하여 계획 할 것

교사동과 급식실 및 체육관동을 단차 없이 연결할 것

어린이·노인·장애인뿐만 아니라 일시적 장애인 등이 접근·이용·이동함에 있어 불편을 느끼지 않도록 계획·설계할 것

감염병 확상 방지를 위해 스마트 멸균 게이트 설치, 보건실 계획 등 감염병 예방 공간을 계획할 것

감염 위험이 없고 쾌적한 실내환기 시스템과 자동 공조 시스템을 구축하여 공기질 모니터링에 따른 자동 조절 시스템을 구현하여 미세먼지와 바이러스로부터 안전한 공기질 관리 시스템을 계획

학교 주변에 단독주택 등 주거기설이 분포하여 공사 중 소음, 분진 등 으로 민원의 소지가 있으므로 공사차량 동선계획 수립 및 사전설명회, 공사알림판 설치 등의 조치 계획

나. 설계주안점

1). 건축물 배치

- 일조 등 경제성을 고려하여 배치

학생들의 통학 안전을 고려하여 진출입(보행자, 자동차) 동선을 분리하여 계획

- 옥외공간과의 연계를 고려하여 배치

- 급식실과 및 체육관과 물리적 연결을 고려하여 배치

2). 외부공간 계획

- 신체활동공간, 휴게공간, 야외학습공간 등 다양한 외부환경을 조성

- 교사동과 접근성을 고려하여 외부공간 계획

- 하교 후, 학원차량과 통학버스를 기다릴 수 있는 대기공간을 안전하게 계획(통학버스 내리는 공간과 연계)

- 유치원 등하원 드랍오프존 계획

유치원 및 저학년이 이용하는 놀이터와 운동장 계획

지역적 특성을 반영한 생태공원과 이와 연계된 생태 놀이터 계획

학생들에게 친환경 먹기리 생산과정을 보여줄 수 있는 텃밭 계획

도서실과 연계하여 도서실의 범위를 외부로 확장시키는 외부공간 계획

급식차량 진출입 및 재활용 수거가 용이한 외부공간 계획

주출입구 및 대기공간에 학생들을 관리‧보호할 수 있는 관리실 계획

택배 보관 및 하차 공간 계획

- 이 외, 다른 외부공간 추가로 계획 가능

3). 주요실별 요구사항 및 특색

① 공용공간

- 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적하고 건강한 장소가 될 수 있도록 계획

- 다양한 규모의 작은 공간들을 많이 구성하여, 분절된 공간들을 학습실에 인접 배치

- 복도 벽면을 활용한 학습관련 교구 및 자료를 보관하는 수납공간을 확보

- 기존 통행 중심의 복도 공간을 1:1개별학습, 소규모학습, 탐구 공간, 독서, 쉼 등 다양한 학습 활동이 이루어질 수 있도록 계획

- 교실과 조닝되는 학년별 발달단계의 특성이 반영된 거실형태의 공용공간 계획

발코니형 공용공간 계획 시, 가변형 문 등을 설치하여 소규모 그룹 학습이 가능하도록 계획

② 교실

- 유치원과 저학년 교실은 저층부에 배치하여 외부공간과 연계 고려

- 학년별 일반교실은 동일한 층에 인접 배치하고, 학년별로 사용하는 공용공간과 조닝하여 학습클러스터 계획

특수학급 교실에 실무사와 사회복무요원을 위한 공간을 별도로 마련

돌봄교실은 가급적 저층부에 배치하고, 관리실 등과 인접하게 배치함으로써 학생의 편의와 안전 고려

③ 도서실

- 주출입구 인근에 배치, 학생들을 맞이하는 공간으로 계획

조용하고 정숙한 전통적인 도서실의 형태를 탈피하고 다양한 공간의 기능을 융합한 개방적인 도서실로 계획

평면적, 입체적으로 공간을 구성하여 학교의 중심부 역할을 수행할 수 있도록 계획

그랜드스테어를 통해 공연, 토론, 휴식 등 다양한 교수학습이 가능한 공간으로 계획

외부공간과의 접근이 쉬운 곳에 배치하여 독서의 영역이 내부와 외부를 모두 활용하게 계획

④ 특별교실

다목적교실은 표현실, 무용실로 사용할 예정

미술실과 음악실은 전 학년 접근이 쉬운 곳에 배치

STEAM실과 스마트 메이커 스페이스는 고학년 접근이 쉬운 곳에 배치

동아리실은 고학년이 주로 사용하는 공간임을 고려하여 계획

⑤ 유치원

유치원 교무실은 유치원 로비 쪽에 배치

유치원은 독립적 운영 가능케하는 출입구 계획

유치원 다목적실(유희실)은 저학년과 공유하는 공간으로 계획

유치원 식당 및 조리실은 간단한 간식을 제공하는 공간

향후 장애아동의 학습권 보장 차원에서 가급적 특수학급을 별도 구성

⑥ 기타

계단 하부 및 지하 여유 공간을 활용하여 체육창고 계획

관리행정공간 및 교사연구공간 클러스터 공용공간은 학습제작거실, 교사 커뮤니티 거실 등으로 계획

개축 공사 중 교직원 주차공간 확보

4). 동선 계획

① 내부동선

개축 교사동과 급식실 및 체육관으로 연결하는 통로 계획

도서실, 시청각실, 체육관은 지역에 개방될 시설이므로 주민 사용 동선을 고려

어린이·노인·장애인뿐만 아니라 일시적 장애인 등이 접근·이용·이동함에 있어 불편을 느끼지 않도록 계획·설계할 것

복도 벽면을 활용한 수납공간을 고려한 복도 폭 계획

② 외부동선

교내는 비상차량, 서비스차량 외에 차가 지상으로 다니지 않도록 계획

서비스차량(급식, 재활용, 택배)은 학생동선과 분리된 동선 계획

안전한 보행자 중심의 학교 조성을 위해, 보차분리 계획

5). 기타 계획

EPS/TPS를 유지보수가 원활한 충분한 면적과 높이로 각각 층별로 구성하고, 스마트 교육환경과 가변형 공간에 유연하게 대응할 수 있게끔 층과 층 사이에 전기/통신 배관이 횡으로 왕래하는 별도 공간도 염두할 것

소방설비용 전원을 독립시켜 타설비용 전원에 영향 받지 않도록 할 것

2.3 설계규모와 스페이스 프로그램

프로그램		실수	모듈(㎡)	면적(㎡)	비고
교수학습공간 (2,070㎡)	일반교실	11	63	693	2,3,4,5학년 2개 반 6학년 3개 반
	일반교실 (종합교실형)	2	94.5	189	1학년 교실
	일반교실 (특수학급)	2	63	126
	돌봄교실	2	90	180
	다목적교실	2	126	252
	스마트첨단교실	1	94.5	94.5	컴퓨터실과 통합
	스마트메이커스페이스	1	126	126	실과실과 통합
	STEAM실	1	126	126	과학실과 통합
	미술실	1	94.5	94.5
	음악실	1	126	126
	영어전용교실	1	63	63
지원공간 (661.5㎡)	시청각실	1	252	252
	도서실	1	252	252	학교중심공간 지역주민개방시설
	동아리실	4	31.5	126
	학부모 회의실	1	31.5	31.5
관리행정공간 (598.5㎡)	교장실	1	31.5	31.5
	행정실	1	31.5	31.5
	보건실	1	94.5	94.5
	스마트방송실	1	63	63
	전산실	1	63	63
	시설 관리실(인쇄실)	1	63	63
	스마트통합관리실	1	63	63
	테크센터	1	63	63
	WEE클래스(상담실)	1	63	63
	창고	1	63	63
교사연구공간 (409.5㎡)	교사연구실	3	31.5	94.5	2개 학년당 1개
	교사휴게/탈의실	3	31.5	94.5	남/녀/용역원 각 1개
	교무센터	1	126	126
	회의실	1	63	63
	문서(보관)실	1	31.5	31.5
병설유치원 (409.5㎡)	교실	3	63	189	3세,4세,5세로 구분
	다목적실(유희실)	1	94.5	94.5
	교무실(교사연구실)	1	63	63
	식당 및 조리실	1	63	63
□ 순면적				4,149
□ 공용면적				3,001
□ 지하주차장				1,840	46대×40㎡
합계(□+□+□)				8,990

※ 계획 설계를 위한 소요공간의 예시(안)이므로 응모자에 따라 주어진 사업비와 법적허용범위 내에서 공간별 기능 및 특성을 고려하여 합리적인 제안 가능 (허용범위±5%)

2.4 외부공간 프로그램

외부공간프로그램	비고
생태공원	생태공원 내 생태 놀이터 포함하여 설계
운동장	-
저학년 운동장	유치원생 및 저학년 전용 운동장
놀이터	유치원생 및 저학년을 위한 놀이터
유치원 드랍오프존	-
텃밭	식물이 잘 자랄 수 있는 환경에 배치
대기공간	셔틀버스 1대 주차공간 및 학생 등하교 대기공간
독서쉼터	도서실과 연계된 옥외공간

※ 위의 프로그램은 외부공간 설계에 포함되어야 하며, 그 외 다른 프로그램은 응모자에 따라 기능 및 특성을 고려하여 합리적인 제안 가능

2.5 제출물의 종류

가. 제출도서

종 류	규 격	수량	매수(쪽수)	비 고
가) 설계공모안 제출서(참가등록확인서)에듀디자인에서 출력 후 지참	A4세로	1부		서식1
나) 설계도판	A1세로	2부
다) 설계설명서	A3가로	5부	20장 이내	표지 쪽수제외
라) USB메모리	설계도판(JPG) 설계설명서(PDF) 3D 이미지(JPG)	1개
마) 청렴서약서	A4세로	1부
바) 사용인감계, 인감증명서		각 1부
사) 행정처분 사실확인서	A4세로	1부		공인기관발급, 참가등록일기준 (1년이내 발급분)
아) 공동참가 할 경우 공동수급(참가)협정서(서식 2 참조)		1부		해당 시 참가자 각각 상기 서류 1부씩 제출
자) 대표자선임계(법인건축사사무소 대표 2인 이상의 경우)		1부		공동참가 경우 서식 3 참조

나. 제출방법 및 주의사항

- 설계 공모안 제출은 직접 방문하여 제출하여야 하며, 우편접수는 불가

- 공모안 접수는 제출 마감일에 서울특별시 북부교육지원청에 접수된 공모안에 한하며, 상기 “제출도서”를 모두 제출하여야 접수가 가능

- 공모안은 도판과 설계 설명서를 따로 봉인하여 사전신고 된 사용인감으로 날인하여 제출

- 공모안 접수 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 각 설계공모 참가자의 책임임

2.6 제출물 작성 요령

가. 공통사항

(1) 방위와 축적은 각 도면의 좌측 상단에 정확히 표현

(2) 모든 도서에는 암호 등을 기입하거나 설계응모자를 인지할 수 있는 테두리 문자 기호 등을 표기 불가함

(3) 축척은 임의로 함

(4) 본 설계공모에 사용되는 언어는 한글로 하되, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글표현을 명기

(5) 제출물은 모두 흑백으로 표현하며 3D 이미지를 포함할 수 있음

(6) 3차원 모델링 작업은 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 제한한다.

※ 3차원 모델링 프로그램 사용시, V-RAY, ENSCAPE 등 플러그인 사용을 금지하며, 포토샵 등 리터칭도 금지

※ 모형 제작 후 사진을 활용하는 행위도 금지

(7) 본 설계공모에 사용하는 모든 계량단위는 미터법(Metric System)을 사용

(8) 쪽번호는 우측 하단에 표시

나. 심사용 설계도판

(1) 도판은 A1(가로594mm×세로841mm) 2매로 단변이 수평이 되도록 작성하여 제출

(2) 도판의 용지는 백색 스노우지 사용 (유광 인화지 사용 불가)

(3) 도판은 작품 심사 및 전시가 가능하도록 두께 10㎜ 압축 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출

(4) 도판(2매 모두)의 후면에는 설계공모 참가신청 접수증의 접수번호를 표기하여 제출

(5) 도판의 내용은 설계도면 및 3D 이미지, 다이어그램을 포함한다. 그 외 규정되지 않은 도판의 구성과 표현은 응모자 자율로 작성 가능

다. 설계 설명서

(1) 설계 설명서에 포함되어야 할 기본구성

표지 [서식 10] 서식 및 목차에 따라 표기

설계개요

건축개요 및 시설 면적표, 세부용도별 면적표 [서식 6,7]

주요 설계개념 및 주변요건 검토

대지 현황 분석

렌더링하지 않은 3차원 이미지 4컷(외부1,전체1,주요실2)

건축계획(배치도, 평면도, 단면도, 입면도 등)

※ 도면은 배치도, 평면도(지하층→지상층 순서), 입면도(4면), 단면도 순으로 작성

조경 및 외부공간계획

단계별 공사 계획

친환경 건축 계획

에너지 절약 계획

개략공사비 산출서 [서식 8]

관련법규 검토서  [서식 9]

과업수행계획, 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항

(2) A3(가로420㎜×세로297㎜) 크기로 장변이 수평이 되도록 작성하며, 테두리 없이 좌철 무선 무철로 본드 제본하여 제출

(3) 제공된 표지를 사용, 총 20쪽 이내로 작성하되, 작성순서는 가급적 위의 순서대로 작성(단면인쇄만 허용)

※ 쪽수 산정 시 인쇄된 면을 쪽수에 포함(표지 제외)

(4) 내용물의 제목 등의 크기는 가독성이 좋은 폰트와 크기 사용

※ 폰트는 가급적이면 2개 이하 사용을 권장

라. USB

(1) 설계도판(JPG), 설계설명서(PDF), 3D 이미지(JPG) 데이터 파일을 USB에 백업하여 제출

(2) JPG 파일은 원본 크기로 출력시 해상도를 유지할 수 있도록 최소 300dpi 이상의 것으로 제출

(3) 제출되는 USB의 데이터는 설계공모 이후 홍보를 위한 자료로서 설계도판 및 설계설명서의 내용과 동일해야 함

붙임  1. [서식 1] 설계공모안 제출서(참가등록확인서)

2. [서식 2] 공동참가협정서

3. [서식 3] 대표자 선임계

4. [서식 4] 평가 기준

5. [서식 5] 청렴서약서

6. [서식 6] 건축개요 및 시설면적표

7. [서식 7] 세부용도별 면적표

8. [서식 8] 개략공사비 산출서

9. [서식 9] 관련법규 검토서

10. [서식 10] 설계 설명서 표지규격(별도첨부)

11. [별첨 1] 공모지침 위반시 실격 및 감점기준

<서식 1>

설계공모안 제출서

설계공모 참가접수번호	자동입력					작품 접수번호			지역청 기재
참가업체	업체명/ 대표자(건축사)					사업자등록번호
	소 재 지					전화번호(Fax번호) (E-mail)
본 사무소(법인)는 서울특별시북부교육지원청이 주최하는 서울도봉초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계용역에 참가하여 공모안을 제출하기까지 설계지침서에서 정한 제반규정 준수하였고, 설계공모 기간 중 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 사실이 없음을 확인하며, 보상 또는 계약 후라도 설계지침서에 정한 규정 및 제반법규를 위반하여 당선 또는 입상된 사실이 확인될 경우 당선 및 입상작에게 주어지는 모든 권리(보상금 포함)를 서울특별시북부교육지원청에 반환함은 물론, 그로 인하여 서울특별시북부교육지원청이 입은 손해에 대하여 배상을 요구할 경우 이의 없이 응할 것임을 서약하며 공모안을 제출합니다. ※ 첨부 1. 설계도판(A0) ………………………………………………… 1부. 2. 설계설명서(A4) …………………………………………… 5부. 3. USB(설계도판, 설계설명서,투시도,조감도)………………………… 1개. 4. 청렴 서약서(A4)……………………………………………… 1부. 5. 인감증명서, 사용인감계……………………………………… 각 1부. 6. (공인기관)행정처분 사실확인서(참가등록일 기준 1년)……… 1부. 7. 공동참가협정서(공동으로 참가할 경우) ……………………… 1부. 8. 대표자선임계(공동으로 참가할 경우) ………………………… 1부. 2023. . . 대표자(건축사) : (인) 서울특별시북부교육지원청교육장 귀하
			< 절 취 선 >
설계공모안 접수증
서울도봉초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계용역
설계공모 참가접수번호		자동입력			작품 접수번호		지역청 기재			접수인(印)
업 체 명					전화번호
대표자(건축사)					사업자등록번호
접수일자		2023년 월 일
서울특별시북부교육지원청교육장

<서식2>

공동수급(참가)협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 "서울도봉초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계용역"를  (     ), (     )가 공동으로 설계공모에 참가하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동참가 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동참가자의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동참가업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

2. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동참가업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 설계공모의 이행으로 종결된다.  다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동참가업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 발주기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동참가협정서를 체결하고, 그 증거로 구성원이 기명날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2023.   .    .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :               %

○ 공동참가 업체 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

서울특별시북부교육지원청교육장 귀하

<서식 3>

대 표 자 선 임 계

본인은 (○○○ 건축사사무소의 공동대표로서) 서울특별시북부교육지원청에서 시행하는 서울도봉초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계용역에 관한 모든 권한을 (본 건축사사무소) 공동대표 ○○○에게 위임합니다.

2023.    .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

※ 하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 건축사사무소가 합동으로 작품 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

<서식 4> 평가 기준

심사위원별 평가사유서

(입상작만 작성)

○ 설계공모명 :                 설계공모

작품번호	평 가 내 용	순위
당선작 ( )
기타 입상 ( )
기타 입상 ( )
기타 입상 ( )
기타 입상 ( )

2023.   00.   00.(월)

심사위원               (서명)

설계공모심사위원장 귀하

<서식 5>

청 렴 서 약 서

□ 공모명 : 서울도봉초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계용역

본 사무소(법인)는 서울특별시북부교육지원청이 주최하는 『서울도봉초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계용역』에 응모하여 설계지침서에 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠습니다.

입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제16조에 따른 감독, 같은 법률 제17조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응 등을 제공하지 않겠습니다.

특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위하지 않겠습니다.

공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘ 참가업체

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

2023.   .    .

서울특별시북부교육지원청교육장 귀하

<서식 6>

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

※ 기타 시설물 개요

건축물 이외 설계자의 의도에 따라 설치되는 시설물의 개요로서 시설물에 대한 규모 면적 등에 대하여 기재

<서식 7>

세부용도별 면적표

층 별	용 도	바닥면적(㎡)			비고
		전용면적	공용면적	합계
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

<서식 8>

개략공사비 산출서

구 분	재료비	노무비	경비	계	비고
총 계
건축공사
토목공사
부대공사
기계설비공사 (소방포함)
전기설비공사 (소방포함)
통신공사
신재생에너지공사
폐기물처리공사
소계
제경비
합계
부가가치세
총공사비

<서식 9>

관 련 법 규  검 토 서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

<서식 10>

설계설명서 표지규격 (A3,횡)

별도파일로 첨부

<참조 1>

공모지침 위반시 실격 및 감점기준

1. 실격 적용 기준

위 반 항 목	비고
◯ 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 경우 ◯ 공동 참가한 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우 ◯ 대지조건을 실제와 다르게 변경․작성한 경우 ◯ 관계법령과 제반규정사항 및 설계공모안 작성지침서 등의 규정에 과도하게 위반한 경우(공모안의 전면 재설계가 필요한 경우) ◯ 건축물의 층수 제한, 건폐율 및 용적율을 초과한 경우 ◯ 제출 응모업체가 심사위원과의 사전접촉, 부정, 비리행위 사실이 확인된 경우	실격 대상 작품은 심사위원회 상정·의결

2. 감점 적용 기준

구분	감 점 항 목	감점기준	비 고
도서 작성 위반	1. 제출도서 작성 제한내용 위반 [3차원 평면, 조감도, 투시도, 3차원 이미지(사진) 등]	0.5점/건	감점 대상 작품은 심사위원회 상정·의결 ※항목별 감점 최대 2점
	2. 제출도서 제출 수량 부족 시	0.5점/건
	3. 제출도서 기준 쪽수 제한 위반(20쪽/10장)	초과 쪽수당 0.5점
	4. 제출도서 규격 위반 (재질, 규격 등)	0.2점/건
	5. 익명성 위반(응모업체 인식 가능한 기호, 문자, 암호, 표식, 업체명 노출 등)	2점/건
	6. 도서 제출방법 (좌철 무선 무철) 위반	0.1점/건
	7. 설계지침서에서 제공한 목차 및 서식을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우	0.5점/건
	8. 제시한 연면적을 초과한 경우	2점
	9. 제시한 예정공사비를 초과한 경우	1점