서울화곡초 그린스마트 미래학교 개축 사업

설계공모안 기술검토의견 공고

구분

검토 기준

위반작품 접수번호 및 위반사항

관련 법령

위반 여부

건폐율, 용적률 준수

(건폐율 30%, 용적률 120%)

-

-

건축물의 높이 제한 준수 여부

(층수제한 5층)

-

-

대지 현황조건 준수 여부

(부지경계 임의조작, 일조 이격거리 등)

-

-

부설주차장 설치기준(200㎡ 당 1대)

-

-

기타 위반사항

5

피난 동선상 직통계단 방화구획 우려

설계공모

지침서 요구사항을 초과하거나 미달한 경우

기준 연면적 준수 여부

구분	기준 규모	제한범위
개축동연면적	9,108.04㎡	전체 연면적의 –5%~0%
지하 주차장	2,440㎡
존치동	3,039.54㎡	일부 리모델링 가능

8

지하층 면적 및 개축동 전체 연면적 확인 불가

부설주차장 설치 대수 준수 여부

(지하 61대 이상)

-

-

향후 주차장 복합화 계획 포함 여부

(추가 영역 점선 표시)

2, 3

복합화 계획 미포함

임시교사 배치계획

2

임시교사 배치 계획 미포함

예정공사비 범위 내 계획 여부

(예정공사비 금27,326,079천원)

-

-

기타 위반사항

8

지하층 평면도 누락

8

신재생에너지 34% 표기

5

지상 4층 화장실 부족 우려

설계공모

일반 규정

위반 여부

공모안 제출도서 규격 위반 여부

(수량, 쪽수, 크기, 서식 등)

2

pdf 제출 파일(판넬, 설계설명서) 일부 컬러 사용

익명성 준수 여부

2

특정 기호 표기

참가자 자격 및 제출서류 적격 여부

-

-

기타 위반사항

-

-

※ 상기 기술검토의견의 심사 반영 여부는 설계공모심사위원회의 의결을 통해 결정함.

※ 관련사항 문의 및 소명자표 제출 기한 : 2023. 11. 16.(목) 17:00까지

(문의는 ‘접수번호’로만 확인 가능, 기존 제출된 설계안을 변경하는 등의 소명자료는 제출 불가함)

02-399-9724 /  jkh@sen.go.kr