제안공모 질의답변서

□ 서울은로초등학교 교실 및 학생식당 증축공사

구분	질의 내용
[CAD도면 요청]	□ 체육관 단면도, 가동,나동,다동 기존학교 도면, 대지경계가 표시된 도면 제공 여부
	→ 기 제공한 도면 외 추가 도면 제공 계획은 없습니다.
[공간계획 관련]	□ 식당 하부에 서비스(급식차량)동선 및 하부를 피해 식자재 하역장을 계획하여야 하는지? □ 식자재차량(하역관련) 지상설치 가능 여부
	→ 필로티 내에 잠시 정차하여 식자재 운반을 하는 것이므로 큰 영향은 없을 것으로 판단되지만, 사전기획보고서 78P- ‘지하주차장에 차량 전체를 수용하는 계획을 수렴하고 지상에 차 없는 공간을 확보할 계획’에 준수하여 설계하여 주시기 바랍니다.
	□ 기존 교사동과 급식실이 동선이 연결되어 있지 않은데 신축과 존치 건물의 직접적인 연결을 해야하는지?
	→ 신축동과 기존동(다목적강당)은 직접적으로 연결될 필요는 없으나 이동경로를 고려하여 자유롭게 제안 요청
	□ 도서관 및 지하주차장 이외 추가적으로 복합화 시설로 활용 가능성이 있어 고려해야하는 실이 있는지?
	→ 복합화 시설 계획 변경 시 추후 안내 예정
	□ 필로티 주차 삭제시 실내용도로 활용해야 하는지 질의
	→ 필로티 주차 삭제시 실내용도가 아닌 외부공간으로 계획
	□ 지침면적상 주어진 모듈(8.1X7.5)변경 가능 여부
	→ 설계공모 지침서, 사전기획보고서를 준수하여 설계 요청
	□ 유치원 차량은 지상주차가 가능한지?
	→ 사전기획보고서 p78. ‘지하 주차장에 차량 전체를 수용하는 계획을 수렴하고 지상에 차없는 공간을 확보할 계획’을 준수하여 설계

구분	질의 내용
[공간계획 관련]	□ 정문, 후문은 다론 곳으로 위치 이동할 수 있는지
	→ 보행자 안전을 고려하여 자유롭게 제안 가능
	□ 유치원을 위해 정문, 후문 말고도 별도 출입구를 계획할 수 있는지
	→ 자유롭게 제안 가능(예산 안에서)
	□ 영어교실, 첨단교실과 같이 1.5, 2.5실들은 분리하거나 합쳐서 계획하여야 하는지?
	→ 사전기획보고서 층별 평면도를 참고하여 자유롭게 제안
	□ 유치원 놀이터 면적에 대한 기준 및 필수시설이 있는지
	→ 사전기획보고서를 준수하여 제안
[기존 건축물 현황 확인]	□ 유치원 원생수 질의
	→ 2023년 유아배치계획 기준 정원 56명, 학급수 3, 모집인원 41명입니다.
	□ 스페이스 프로그램(유치원)에서 특수교사실 용도 질의
	→ 유치원 내 특수학생 전담교사실
	□ 퍼포먼스실 용도는 무엇인지?
	→ 현 예체능실의 기준으로 봐주시기 바랍니다.(사전기획보고서 p59)
	□ 전체 학생수 및 각 학년별 교실수를 알 수 있는지?
	→ 2023년 기준 전체 학생수 588명이며 교실수는 30(2)입니다.
	□ 존치 체육관동은 유치원 아이들도 사용을 하는지
	→ 유치원생들은 사용하지 않음
	□ 유치원 통학차량 출입을 고려해야하는지, 현재는 어떻게 통학차량이 운영하는지
	→ 현재 통학차량은 운영되지 않고, 추후 사용을 고려하여 계획하기를 권장
[사전기획 보고서 관련]	□ 초등학교와 유치원으로의 출입도로를 각각 다르게 계획해야하는지
	→ 유치원생과 초등학생의 경로가 최대한 겹치지 않게 설계하여야 함.
	□ 사전기획용역보고서에는 운동장이 축소되었는데 학교에서 원하는 운동장 최소 사이즈가 있는지
	→ 사전기획보고서를 준수하여 제안

구분	질의 내용
[공모지침 관련]	□ 모듈러 교실이 일반교실만 30실인지, 다른 공용실포함 30실인지(보고서상은 교실 24실) □ ‘모듈러 설치 실수는 추후 변경될 수 있음’과 관련하여 임시 존치해야할 범위가 있는지?
	→ 사전기획보고서 p82. 총 30개실 - 교실 24개실 복도 및 화장실(공용공간) 6개실로서 학생 배치 및 기타 상황들을 고려하여 실수를 배정하여 주시기 바랍니다(변동가능)
	□ 실사랜더링이 가능한 흑백이미지인지 질의 □ 실사랜더링을 포함한 이미지도 가능한지 질의
	→ 국토교통부 설계공모지침서 운영지침 제33조에 따라 렌더링하지 않은 3차원 이미지는 포함할 수 있습니다. 따라서 질의한 바와 같이 실사 렌더링 하지 않은 경우 3D프로그램은 사용 가능합니다.
	□ 공사계획(공사단계,공사범위,철거,존치활용 등) 자유롭게 제안이 가능한지?
	→ 사전기획보고서 및 설계공모지침을 준수하여 제안
	□ 설계공모지침서에 현재 돌봄교실이 5개 학급이 운영되고 있다라고 되어있는데 스페이스 프로그램에 제시되어있는 4개실로 계획을 하면 되는지?
	→ 스페이스 프로그램 기준으로 계획하여 주시기 바랍니다.
	□ 지침서내 다목적강당 및 급식실의 존치와 관련되어 범위는 어디까지인지?(외부계단, 연결통로 등) □ 체육관 존치동은 아예 손댈 수 없는 것인지(외부계단이나 외벽 일부 리모델링 등)
	→ 법령을 준수하여 제안하여 주시기 바랍니다. → 외벽은 내용년수 미달로 전체적인 보수는 불가하며 디자인을 위한 일부 리모델링은 가능
	□ 지침서 p14. 스페이스프로그램의 메이커스실(k-방)의 비고에 특화로 명기되어 있는데, 특화 내용은 무엇인지
	→ 현 실과실이며 사전기획보고서를 참고하여 자유롭게 특화 제안

구분	질의 내용
[공모지침 관련]	□ 스페이스프로그램의 다목적강당+식당+조리실 소계는 1,400.8㎡로 표기된 면적 1,888.7㎡랑 상이함
	→ 화장실, 영양사실, 창고 등 작은 실들을 넣지 않아 면적이 상이하며 건축물대장 기준 1,888.7㎡가 맞음
	□ 인쇄실 실수 0.5x모듈30.39=15.2㎡로 표기된 면적 30.37㎡과 상이함
	→ 표기 오류로 모듈 60.75, 면적 30.37임
	□ 제공도서중[학교전체배치도]에서의 대지면적이 지침과 상이하고 제공된 도면으로 작업하면 되는지? □ 남서측,북동측 도로가 건축법상 도로 4m 너비에 미달되어 건축선 지정이 필요한데, 이번 설계공모에 반영해야하는지 아니면 실시설계시 반영해야하는지? □ 학교전체배치도.dwg 기준으로 현상공모안을 제출하면 되는지?
	→ 공모 지침서 대지면적 10,296㎡(건축물대장 기준) 및 현재 경계선을 기준으로 공모안 작성, 실시설계 시 발주청 필요에 의한 대지경계선 측정 및 추가과업 반영 가능
	□ 지침서p17 제출물의 종류중 usb메모리에 담기는 조감도,투시동(jpg)도 흑백인지?
	→ 흑백으로 제출하여 주시기 바랍니다.
	□ 개축공사 중 가,다동을 일부 존치하여 임시 사용하는 것을 반드시 지켜야 하는지?
	→ 사전기획보고서 및 설계공모지침을 준수하여 제안
	□ 설계공모지침서 p11. 건축면적과 연면적 합계가 사전기획보고서와 다른 오류가 있음.
	→ 설계공모지침서 계산식 오류로 수정 예정