구분	질의 내용
제출물	1	[질의내용] - 글꼴 종류 - 제출물의 기본구성 외의 내용 추가 및 작성순서 변경 가능 여부 - 제출물의 회색명암표현 및 그림자 표현 가능 여부 - 쪽수 산정 시 뒷표지 제외 여부 - 제출물의 봉인방법 및 USB포장 여부 - 제출물의 재질제한 및 사례설명을 위한 이미지 이용 가능 여부 - 제출물의 페이지수 증가 여부 - 제출물 중 공사비 산출서 작성시 철거공사 추가 여부 - 설계설명서 제출시 스테이플러 사용후 절연테이프 사용 가능 여부 - 설계설명서에 쪽수표기 여부 및 표기방식 [답변] - 지침서[서식14] 참고 표지: 제목(휴면명조 20P), 날짜(휴먼명조 16P), 설계설명서(휴먼명조 14P) 표지를 제외한 내용물의 폰트도 가급적 표지에 명시한 폰트로 아래와 같은 크기로 작성 제목(16P), 부제목(14P), 일반글자(12P) - 공모지침서상의 순서대로 작성 - 회색명암표현 가능, 그림자 표현은 불가 - 뒷표지 제외 - 백색종이로 봉인하고 전자파일은 봉투에 넣어 제출 - 설계도판 및 설계설명서 재질은 미지정, 이미지(흑백)으로 사용 → 설계공모 표준안(2024년) 3.3. 제출도서 작성 지 2) 도판의 종이재질은 백상지를 사용(유광지 사용 불가) 8) 도판의 내용은 설계 도면 및 랜더링하지 않은 3D 이미지, 다이어그램을 포함한다. 그 외 규정되지 않은 도판의 구성과 표현은 응모자 자율로 작성 가능 4) 설계설명서 재질: 표지는 백색 무광택 스노지, 내용은 백색 무광택 백상지를 사용(모든 용지에는 바탕무늬 없는 것으로 함 - 공모지침서에 명시된 10쪽 이내로 작성 - 사업비에 철거공사 포함하여 작성 - 공모지침서에 명시된 좌철 무선 무철로 본드제본으로 제출 - 쪽수표기 및 방식 예시( 1 , 2 )
	2	[질의내용] - 제출물의 스케지업이미지, 3D다이어그램 사용가능 여부 - 설계도판 3D이미지(조감도 또는 투시도)의 컷수에 제한 여부 [답변] - 도판의 내용은 설계도면 및 3D이미지, 다이어그램을 포함(지침서 p.23) - 설계도판 3D이미지 컷수에 대한 별도의 지침없음.

설계공모 질의답변서

구분	질의 내용
관련 자료 요청 사항	1	[질의내용] - 대지경계선을 포함된 캐드파일 제공 여부 - 도시정비사업(재개발계획) 관련 자료 제공 여부 - 기획보고서 작성된 레벨과 현황도에 작성된 레벨이 상이하며 기획보고서에 사용한 자료 요청 - 기획보고서에 작성된 자료파일(렌더링이미지) 요청 [답변] - 자료 부존재로 기 제공된 도면(현황도)을 참고(도시계획변경 진행 중) - 관할구청에 문의 - 현황도를 참고(지침서p.14 참여자는 도로 폭,도로 및 부지 레벨등 부지 현황 을 반드시 확인하고 계힉안을 작성해야 한다.) - 사전기획자의 거부로 제공 불가
옹벽 재정비	1	[질의내용] - 옹벽 관련 현황자료 요청 - 기존 옹벽 재정비 범위 및 공사비포함 여부 - 재개발에 따른 옹벽 철거 후 신설 가능성 여부 - 옹벽 재정비 내용(외관 정비사업, 구조보강) [답변] - ‘에듀디자인/참가안내/제공자료’에 ‘옹벽안전점검보고서’ 업로드 예정(1월26일) - 대지 경계부 옹벽 보수를 고려하여 공사비산출에 포함 - 재개발 지연으로 철거 및 신설 여부 확인 불가 - 옹벽 안전점검보고서 참고하여 설계반영(자료업로드 1월 26일)
공사비	1	[질의내용] - 공사비 산출서 작성시 철거공사 비용 추가여부 - 공모지침서에 작성된 예정공사비와 과업지시서에 작성된 예정공사비 상이 [답변] - 공모지침서 1페이지, 과업지시서 1페이지 철거공사 관련 내용 확인 - 공모지침서상 예정공사비 32,849,063천원 적용
초등학생, 유치원생, 교직원	1	[질의내용] - 학생과 교원의 배치 계획 및 인원수(급당 인원수) - 병설유치원은 특수학급 포함 7학급인지? - 병설유치원의 조리실을 초등학교와 통합하여 계획 가능 여부 [답변] - 학생배치팀의 중장기 배치계획자료 홈페이지 업로드 예정(1월26일) - 스페이스프로그램에 작성된 실 기준 적용 - 별도로 계획

구분	질의 내용
스페이스 프로그램	1	[질의내용] - 병설유치원 관리공간 면적 합계 오류 - 스페이스프로그램상 실 외 새로운 실 제안 가능 여부 - 스페이스프로그램상 선택 공용공간이란 스마트홈베이스 공간인가? - 기계/전기실의 설치 기준면적은? - 스페이스프로그램상 특화시설 면적이 순면적에서 제외되었는데 공용면적에 포함되는 면적인지, 공용공간은 필수공용공간인지 선택공용공간인지? - 과소학습 고려 공용면적 필요에 따라 여유 학급수 계획 여부 - 교실(8.1×8.1)모듈 변경 가능 여부 - 필수공용면적과 선택공용면적 합계 오류 (4,465.49㎡ / 4,465.50㎡) - 특화실과 다른 실 통합가능 여부 - 개별 실 통합시 개별 실의 면적 비율 유지 여부 - 공용공간의 면적 ±5% 내에서 조정 가능 여부 - 연면적 증감에 따른 주차대수 조정이 예상되어 주차장 면적의 조정 가능여부 [답변] - 관리실 면적 오류로 157.65㎡를 적용 - 스페이스프로그램은 건축기획안(참고용)으로 설계 공모시 층별배치, 시설배치, 실별 면적등을 조정하여 최적의 공모안을 제안하야 하며 개별 실수는 응모자에 따라 변경 제안할수 있으나 통합되는 실이 있다면 어떤 실이 통합되었는지 표시(개별 실면적은 ±5%내에서 조정가능) - 오픈라운지, 스마트홈베이스 등의 전이공간을 포함 - 별도의 기준 없으므로 규모에 맞게 참여자가 제안 - 특화면적과 공용공간 면적은 별도, 공용공간은 스페이스프로그램에 작성된대로 필수과 선택을 포함한 공용공간임 - 필요 없음 - 스페이스프로그램은 건축기획안(참고용)으로 설계 공모시 층병배치, 시설배치, 실별 면적등을 조정하여 최적의 공모안을 제안할수 있음 (개별 실면적은 ±5%내에서 조정가능) - 실면적은 ±5%내에서 조정가능 → 합계 오류로 4,465.50㎡로 정정 - 스페이스프로그램은 건축기획안(참고용)으로 설계 공모시 층별배치, 시설배치, 실별 면적등을 조정하여 최적의 공모안을 제안하야 하며 개별 실수는 응모자에 따라 변경 제안할수 있으나 통합되는 실이 있다면 어떤 실이 통합되었는지 표시(개별 실면적은 ±5%내에서 조정가능) - 스페이스프로그램은 건축기획안(참고용)으로 설계 공모시 층별배치, 시설배치, 실별 면적등을 조정하여 최적의 공모안을 제안할수 있음 (개별 실면적은 ±5%내에서 조정가능) - 실면적은 ±5%내에서 조정가능 - 주차장은 지하주차장을 63대로 산출하였으나, 교사 연면적 증감에 따른 법정 주차대수변경을 관련 법령 기준에 적합하여야 함 (주차대수 증감에 따른 공사비 및 설계비 변경 없음)

구분	질의 내용
설계 및 계획	1	[질의내용] - 대지경계선 동측이 녹지로 계획되어 있는 바 보행통행이 가능환 구조로 계획 가능한지? - 북측에 면한 우사단로10길과 학교부지의 고저차를 이용하여 부출입구 계획 은 필수사항인지? - 실내체육관은 부출입구 인근 배치가 필수사항인지? - 기존 후문을 유지하여 활용가능 여부 - 부출입구 계획을 차량출입구가 아닌 보행출입구로 계획해야 하는지? - 건축물 배치범위를 기존교사동 위치로 제한 여부 [답변] - 재개발지연으로 최종 확정된 정비사업 자료 부존재로 답변 불가 - 사전기획서의 기획안은 참고용으로 최적의 공모안을 제안할수 있음 - 사전기획서의 기획안은 참고용으로 최적의 공모안을 제안할수 있음 - 사전기획서의 기획안은 참고용으로 최적의 공모안을 제안할수 있음 - 사전기획서의 기획안은 참고용으로 최적의 공모안을 제안할수 있음 - 사전기획서의 기획안은 참고용으로 최적의 공모안을 제안할수 있음
	2	[질의내용] - 설계공모지침서에 제시된 건폐율35%이하, 용적률130%이하, 6층이하 기준 으로 제안해야 하는지? - 지침서상 건축한계선이 표현되어 있는데 건축선에서 1m, 인접대지경계선에서 0.5m 건축한계선 적용인지? [답변] - 지침서에 나온 기준으로 작성 - 법령 검토 필요(공공지원건축센터 의견)
	3	[질의내용] - 필로티 주차장으로 계획 가능 여부 [답변] - 지침서상 지하주차장으로 계획
	4	[질의내용] - 임시교사 사용에 대한 계획 [답변] - 해당없음(지침서상 배치계획에 명시되어있음)
	5	[질의내용] - 운동장 최소 크기 기준 - 운동장 분할배치 가능 여부 [답변] - ‘고등학교 이하 각급 학교 설립운영 규정’ 별표2 참고 - 학교행사 및 체육활동을 위하여 분할배치는 지양
	6	[질의내용] - 돌봄교실을 초등학교 내 배치해야 하는지? - 초등학교와 유치원에서 같이 사용하는지? [답변] - 지침서상 초등학교 내 유치원과 인접하여 배치하라 명시됨 - 초등학교 학생들만 사용

구분	질의 내용
기타사항	1	[질의내용] - 스쿨버스 운영 여부, 수용인원, 차량 제원 [답변] - 개교이후 결정할 사항으로 확정할수 없지만 학원차량이나 통학버스를 기다릴수 있는 대기공간을 계획하거나 유치원 등하원 드랍오프존 계획을 고려
	2	[질의내용] - 재개발과 보광초 개축사업 준공시점이 같은지? [답변] - 보광초 재개교 예정일(28년 3월) (예정)한남2구역 이주 및 철거(25년 6월~27년 7월), (예정)한남2구역 재개발 공사(27년 6월~31년 6월)
	3	[질의내용] - 차후 증축을 위한 건폐율의 제한이 있는지? - 구체적인 증축계획이 있는지? [답변] - 지침서에 명시된 건폐율 35% (차후 증축이 필요시 도시계획변경으로 통해 변경가능) - 계획 미정이나 추가 증축을 위한 배치계획 가능
	4	[질의내용] - 재개발아파트의 도서관 위치는 어디인지? [답변] - 재개발지연으로 최종 확정된 정비사업 자료 부존재로 알수 없음
	5	[질의내용] - 옹벽 앞 변전시설 철거인지 존치인지? [답변] - 철거
	6	[질의내용] - 체육관 면적내 화장실,계단실,무대장비실 등 부속시설 포함인지? [답변] - 포함된 면적
	7	[질의내용] - 지침서상 심사전 기술검토를 진행한다고 하는데 검토일이 언제인지? [답변] → 2024.3.8.(금) 10:00 기술검토 의견 공고 예정이며, 소명자료 제출기한은 당일 17:00 예정